附件：钢制门名称、型号及投标要求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑单体** | **品目** | **尺寸** | **数量** | **单位** | **要求** |
| 学生公寓楼 | 进户门 | M1127 | 343 | 樘 | 1、工期安排：根据土建需要安排进场时间；报价时需注明所需最短交货期。 2、钢制门材料要求：门边框1.5mm冷轧板，门板面板0.8mm冷轧板（板厚允许合理误差），中间蜂窝板填充。其他附属配件各投标人根据情况自定。 3、钢制门规格：M1127表示门宽1.1米、高2.7米；制作前需和现场复核尺寸，确保满足要求。投标时，投标人需对所报产品的规格型号、技术参数及质量技术标准描述完整。 4、门数量根据现场实际情况确定。 5、宿舍门根据校方电子门锁规格开孔，门头带透气窗、防盗钢筋。6、含运费、装卸费及安装所需全部费用。7、履约保证金：3万元。 |
| **合计** |  |  | **343** | **樘** |  |